**煤矿用耐磨多级离心泵技术规格书**

**一、设备需求一栏表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| 1 | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MD155-30×7 | 台 | 2 | 漳村煤矿 |  |

**二、技术参数**

1、单级扬程：30m；

2、总扬程：210m；

3、水泵级数：7级；

4、额定流量：155m³/h；

5、效率：77%；

6、电机功率：160KW；

7、电压：660/1140V；

8、转数：1450r/min。

**三、技术要求**

耐磨多级离心泵过流部件采用304不锈钢材质，轴承采用进口SKF，配套闸阀、止回阀、底阀各一件。

**四、技术服务和质保期服务要求**

1、乙方负责免费提供技术指导和相关的技术资料（电机生产许可证、防爆合格证)、煤安标志、使用说明书、产品合格证、设备到货清单等各三份。

2、本产品质保期一年（易损件除外），终身维护，产品在质保期内，乙方对产品实行“三包”，设备出现故障，乙方必须保证48小时之内做出响应。

3、乙方对所售产品提供及时、可靠的维修服务，并对产品进行定期回访，及时处理问题，服务响应时间为正常工作时间内。

4、在签订合同后60天内乙方免费把货物运送到甲方制定地点，运输费用及运输过程中产生的问题由乙方负责。