**山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿**

**深孔快速取样装置技术规格书**

**机电矿长：**

**机 电 科：**

**编 制：**

**漳村煤矿机电科**

**2020年8月**

**深孔快速取样装置技术规格书**

**一、项目概况及总体要求**

2020年安全费用第二批计划明细表第三大项防瓦斯、第8小项深孔快速取样装置项目的要求，制定深孔快速取样装置的技术规格。

**二、设备需求一栏表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| 1 | 深孔快速取样装置 | SDQ-73 | 套 | 1 | 漳村煤矿 |  |

1. **主要技术参数**
2. 钻杆：φ73mm、1.0m
3. 扭矩：≥18000N/M
4. 钻杆外形：肋骨螺旋
5. 钻头外径：φ95mm
6. 最大取样深度：150m
7. 稳定取样深度：80m

7、主要配置：喷射器取样钻头（PDC复合金刚石钻齿）、双壁取样钻杆和双通道喷射取样风尾和单通道打钻风尾

**四、技术服务和质保期服务要求**

1、乙方负责免费提供技术指导和相关的技术资料（生产许可证、使用说明书、产品合格证、设备到货清单等各三份）。

2、本产品质保期一年，终身维护，产品在质保期内，乙方对产品实行“三包”，设备出现故障，乙方必须保证48小时之内做出响应。

3、乙方对所售产品提供及时、可靠的维修服务，并对产品进行定期回访，及时处理问题，服务响应时间为正常工作时间内。

4、在签订合同后60天内乙方免费把货物运送到甲方制定地点，运输费用及运输过程中产生的问题由乙方负责。